ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №      /SP
на преобразователи давления, поз.       	
1. Информация о заказчике:	
Предприятие:	     	Установка:	     	
Фамилия/должность:	     	
Телефон:	     	Факс:	     	E-mail:	     	
Наименование позиции:	     	Кол-во:	   	
	
2. Условия процесса:	
Наименование  среды:	     	
Дополнительная информация о среде (состав, особенности):	     	
     	
3. Измеряемое давление :	 Избыточное	 Абсолютное	
	 Дифференциальное	 Гидростатическое	
Рабочие условия	мин	норм	макс	единицы	
Температура окружающей среды:	     	     	     	°С	
Температура измеряемой среды:	     	     	     	°С	
Максимальное статическое давление измеряемой среды:	     	     	
Требуемая рабочая шкала:	     ÷     	       (ед.)	Допустимая погрешность:	     	%	
4. Протокол  выходного сигнала: 	 HART	 BRAIN	 FFieldBus	 Profibus	
5. Подсоединение к процессу:	(510, 530)	(110, 120, 130, 310, 430, 440)	
5.1 Для датчиков с импульсным подводом (модели 110, 120, 130, 310, 430, 440, 510, 530)			
Направление:	 Снизу	 Сверху	 Горизонтально	
Сторона высокого давления:	 Слева (стандартно)	 Справа	
Присоединительная резьба:	Внешняя	Внутренняя	
	 1/2NPT(K½)	 Rc 1/2	 1/4NPT(K¼)	 Rc 1/4	
	 M20х1.5    	 1/2NPT(K½)   +	 штуцер-переходник на M20х1.5	
Вентильный блок:	 1- вентильный	 2-х вент-ый	 3-х вент-ый	 5-ти вент-ый	
5.2 Для датчиков давления с разделительными мембранами (модели 210, 220, 118, 438)	(210, 220)	(118, 438)	
Фланец:	 DIN DN/PN:	     /     	 ANSI DN/PN:	     /     	
Материал фланца:	 Угл. сталь	 Нерж. сталь	Исполнение:	     	
Тип мембраны:	 Плоская	 выступ 50 мм	 выступ 100 мм	 выступ 150 мм	
Кольцо промывочное:	 Требуется	 Не требуется	
Длина капиллярных трубок для вынесенных мембран:	     м	
6. Электрическое подсоединение:	 Два эл. соединения с внутренней резьбой 1/2NPT	
	 Два эл. соединения с внутренней резьбой M20х1,5	
7. Конструкция датчика:	 Встроенный LCD индикатор       с
 Монтажный кронштейн	 переключателем установки шкалы	
8. Исполнение:	 EExd IIC T6	 EEx ia IIC T4	
	 EExd IIC T6 + EEx ia IIC T4	 Обычное, IP67	
9. Настройка необходимого времени демпфирования при изготовлении (по умолчанию 2с): 	      с	
10. В комплекте средство настройки:	 Hart модем+ПО FieldMate	 Hart-коммуникатор	
11. Дополнительные требования (грозозащита, фитинги, антикоррозионное покрытие, сертификат опрессовки и т.д.):