ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №      /SP
на массовый расходомер серии RotaMass
	
1. Информация о заказчике:	
Предприятие:	     	Установка:	     	
Фамилия/должность:	     	
Телефон:	     	Факс:	     	E-mail:	     	
Наименование позиции:	     	Кол-во:	  		
	
2. Условия процесса:	
Рабочая среда:	 Газ	 Жидкость	Наименование  среды:	     	
Дополнительная информация о среде (состав, особенности, наличие газовой составляющей (в %), твердых включений):	     	
     	
	
Рабочие условия	мин	норм	макс	единицы	
Температура окружающей среды:	     	     	     	°С	
Температура измеряемой среды:	     	     	     	°С	
Измеряемый расход:	     	     	     	     	
Давление измеряемой среды:	     	     	     	     	
	
Плотность среды при р.у.:	     	     Вязкость среды при р.у.:	     		
Допустимый перепад давления:	     	Допустимая  погрешность:	     	%	
Трубопровод:   Ду	   	мм.	Материал:	   	 Вертикальный 	 Горизонтальный 	
	
3. Соединение с процессом:	  Фланцевое по EN(DIN)	  Фланцевое по ASME(ANSI)	
(Ответные фланцы:	 Требуются	 Не требуются)	
  Резьбовое (до  ¾")	 Другое	Укажите тип:	     	
	
4. Конструкция расходомера:	 Интегральная	 Раздельная; необходимо указать:	
расстояние между преобразователем и детектором (макс  300 м):	   	м.; 	
исполнение преобразователя:	 Полевое (стандартное)	 Стоечное	
Встроенный индикатор/сумматор:	 Требуется	 Не требуется	
Электропитание расходомера:	 100-264 V AC	 24 V DC	
Исполнение:	 Обычное (IP67)	 Взрывозащищенное, Exd	
  Взрывозащищенное Exd с искробезопасными выходами 	
5. Протокол выходного сигнала: 	 HART	 FoundationFieldBus	
6. Электрическое подсоединение:	 Внутренняя резьба 1/2NPT	
	 Внутренняя резьба M20х1,5	
7. Опции:	 Обогрев  	 Опрессовка	
 Теплоизоляция  	
 Активный импульсный выход  12В, 6мА	
 Специальная калибровка  по плотности	
 Специальная калибровка  по расходу  в диапазоне:	мин-	    	макс-	    	
 Измерение концентрации 2-х компонентной смеси	
Компоненты:	     	Диапазон:	  	%	
	
8. Дополнительные требования (если имеются):