###### Опитувальний лист

###### Витратомір-лічильник електромагнітний COMAC CAL FLOW 38 (промисловий витратомір)

1. Кількість однотипних приладів \_\_\_\_\_ шт
2. Виконання : Роздільна \_\_\_ ; Компактна \_\_\_ (при «роздільному» виконанні довжина кабелю не більше 30 м) \_\_\_м
3. Електронний блок (табло): Стандартний \_\_\_\_\_; Фронтальний\_\_\_ : Панельний\_\_\_\_ .
4. Номінальний діаметр DN \_\_\_\_\_\_\_ Доступні діаметри з ряду: (6,8,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400 мм)
5. Спосіб монтажу : «Сендвіч» \_\_\_\_; фланець \_\_\_\_;

різьбове EN 1092 \_\_\_; харчовий / фітинг DIN 11851\_\_\_; затискач / клемп. \_\_\_ ,

1. Тиск: PN 10\_\_; PN 16\_\_; PN 25\_\_; P N 40\_\_\_.
2. Футерування: М'яка гума\_\_\_\_ ; Гума для питної води\_\_\_ ; PTFE \_\_; PFA \_\_\_; PEEK ( Dn 6 - Dn 10)\_\_\_\_; PFDF ( Dn 6 - Dn 10)\_\_\_\_; кераміка ( Dn 15 - Dn 80) \_\_\_\_.
3. Електроди; нерж. сталь\_\_\_\_ ; hastelloy C 4\_\_; титан \_\_; тантал\_\_ ; платина\_\_\_ .
4. Ступінь захисту: IP 65 (стандарт) \_\_\_; IP 67\_\_; IP 68\_\_.
5. Виходи : імпульсний / струмовий\_\_\_;

 імпульсний / струмовий + 4-20мА \_\_\_\_;

 імпульсний / струмовий + RS485 \* ­­­­­\_\_\_\_;

 імпульсний/струмовий + 4-20мА + RS485\*\_\_\_;

\*для RS 485 протокол M-BUS / MODBUS RTU протокол

11) Живлення: АС (змінний струм) 230В\_\_\_\_;

 DC ( постійний струм) 24В\_\_\_\_.

12) Діапазон вимірювань ( Q min / Q max ): 1: 60 (стандарт) \_\_\_; 1:100 \_\_\_; 1:200\_\_\_\_

13) Тип рідини \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, температура рідини, °С\_\_\_\_ \_\_

Примітка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Після вибраного значення параметра поставити Х

Найменування підприємства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І.Б. заповнював «Карту замовлення»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заповніть цю форму та відправте в ТОВ «НВП ВОДОМІР»,

Тел . (050) 400-37-58, 067-533-81-83

e-mail : sale@vodomer.com.ua