ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА Ирвис‑РС4М‑Пр

Внимание! Нужные данные в опросном листе обводятся!

Ультразвуковой Вихревой

1. Предприятие заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.1. Объект установки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Юр./почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. ИНН/КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4. Способ отгрузки: железная дорога автоперевозчик самовывоз

1.5. Отгрузочные реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Диаметр (реальный) наружный трубопровода / толщина стенки
в месте установки первичного преобразователя мм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.1. Периметр (реальный) трубопровода
в месте установки первичного преобразователя мм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Измеряемый объемный расход (норм.м3/ч): min\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, max\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Измеряемая среда:

4.1. природный газ, воздух, азот, другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вместо пунктов 4.2.-4.4. рекомендуется поставлять паспорт на газ,

Внимание, для попутного нефтяного газа паспорт обязателен!

4.2. плотность при стандартных условиях (101,325 кПа, 293 °К): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.3. концентрация двуокиси углерода СО2, % (для природного газа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. концентрация азота N2, % (для природного газа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Избыточное давление измеряемой среды:

5.1. Размерность (кгс/см2) (кПа) (МПа)

5.2. Величина: min\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, max \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Температура измеряемой среды (оС): min \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, max \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Токовый выход: 0…5mA 4…20mA

8. Обеспечение комплектом «горяей врезки» ДА НЕТ

9. Комплектация программным обеспечением
для сбора информации на ПК ДА НЕТ

10.Соединительный кабель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м

 Руководитель организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П. (Фамилия И.О.)

 Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия И.О.)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Контактный телефон: (\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс(\_\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_